|  |
| --- |
|  |
|  | ***МОДЕЛЬ*** | **МОЩНОСТЬ, кВт** | **РАЗМЕР ВНУТР.БЛОКА, мм** | **РАЗМЕР ВНЕШН.БЛОКА, мм** | **ВЕС, кгвн/внеш** | **ЦЕНАРОЗНИЦАRUB** |
| **ХОЛОД** | **ТЕПЛО** |
| **ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ** | **Серия Superiore DC Inverter Wi-Fi НОВИНКА!**Уникальный **Hi-Tech** дизайн / Класс энергоэффективности **«A»** / Антикоррозийное покрытие теплообменника **Golden Fin** / Режим Silence **20 dB(A)** / Ионизатор / **3D**-распределение потока воздуха / Работа на охлаждение и обогрев до **-15 °C** / Управление кондиционером по **Wi-Fi** из любой точки мира (IOS, Android) |
|

|  |
| --- |
|  |
|

 | **ZACS/I-09 SPR/A17/N1** | **2,7 (1,5-3,2)** | **2,8 (1,4-3,3)** | **700x285x188** | **720×515×255** | **8,0/26,0** | **29 990** |
| **ZACS/I-12 SPR/A17/N1** | **3,3 (1,4-3,5)** | **3,5 (1,1-3,8)** | **700x285x188** | **720×515×255** | **8,5/27,5** | **32 990** |
| **ZACS/I-18 SPR/A17/N1** | **5,0 (1,8-5,2)** | **5,1 (1,8-5,3)** | **850x300x198** | **802×535×298** | **10,5/37,0** | **52 990** |
| **ZACS/I-24 SPR/A17/N1** | **6,7 (1,7-7,1)** | **6,8 (1,4-7,1)** | **970×315×235** | **802\*535\*298** | **14,0/38,0** | **63 990** |
| **Серия Venezia DC Inverter Wi-Fi** Класс энергоэффективности **«A»** / Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Ионизатор / Дополнительная шумоизоляция / Гарантия 3 года / Режим Silence **21 dB(A)** / Работа на охлаждение и обогрев до **-15 °C** / Управление кондиционером по **Wi-Fi** из любой точки мира (IOS, Android) |
|

|  |
| --- |
|  |
|

 | **ZACS/I-09 HV//N1** | **2,7 (1,5-3,2)** | **2,8 (1,4-3,3)** | **700x285x188** | **720×515×255** | **8,0/27,0** | **28 390** |
| **ZACS/I-12 HV/N1** | **3,3 (1,4-3,5)** | **3,5 (1,1-3,8)** | **700x285x188** | **720×515×255** | **8,5/27,0** | **31 490** |
| **Серия Elegante DC Inverter**Класс энергоэффективности **«A»** / Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Функция Follow Me / Ионизатор / Дополнительная шумоизоляция / Гарантия 3 года / Режим Silence **21 dB(A)** / Работа на охлаждение и обогрев до **-15 °C** |
|

|  |
| --- |
|  |
|

 | **ZACS/I-07 HE/A15/N1** | **2,2 (1,3-3,0)** | **2,3 (1,3-3,3)** | **700x285x188** | **670x520x255** | **8,0/23,0** | **21 990** |
| **ZACS/I-09 HE/A15/N1** | **2,7 (1,5-3,2)** | **2,8 (1,4-3,3)** | **700x285x188** | **720×515×255** | **8,0/26,0** | **24 490** |
| **ZACS/I-12 HE/A15/N1** | **3,3 (1,4-3,5)** | **3,5 (1,1-3,8)** | **700x285x188** | **720×515×255** | **8,5/27,5** | **27 490** |
| **ZACS/I-18 HE/A15/N1** | **5,0 (1,8-5,2)** | **5,1 (1,8-5,3)** | **850x300x198** | **802×535×298** | **10,5/37,0** | **45 490** |
| **ZACS/I-24 HE/A15/N1** | **6,7 (1,7-7,1)** | **6,8 (1,4-7,1)** | **970×315×235** | **802\*535\*298** | **14,0/38,0** | **55 490** |
| **ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON-OFF** | **Серия Superiore Wi-Fi НОВИНКА!**Уникальный **Hi-Tech** дизайн / Класс энергоэффективности **«A»** / Антикоррозийное покрытие теплообменника **Golden Fin** / **3D**-распределение потока воздуха / Управление кондиционером по **Wi-Fi** из любой точки мира (IOS, Android) |
|

|  |
| --- |
|  |
|

 | **ZACS-07 SPR/A17/N1** | **2,1** | **2,2** | **700x285x188** | **663x254x421** | **8,0/21,5** | **19 990** |
| **ZACS-09 SPR/A17/N1** | **2,7** | **2,7** | **700x285x188** | **600x490x250**  | **8,5/25,0** | **20 990** |
| **ZACS-12 SPR/A17/N1** | **3,6** | **3,7** | **800x300x197**  | **700x500x225**  | **10,0/25,0** | **26 490** |
| **ZACS-18 SPR/A17/N1** | **5,3** | **5,5** | **970x315x235** | **802x535x298** | **11,0/38,0** | **38 490** |
| **ZACS-24 SPR/A17/N1** | **7,0** | **7,2** | **970x315x235** | **800x690x300** | **15,0/44,0** | **47 490** |
| **Серия Perfecto НОВИНКА!**Класс энергоэффективности **«A»** / **Гарантия 5 лет** / Защита дома от замерзания: функция обогрева **+8 °C** / Самодиагностика / Режим оттаивания "Defrost" / Автоматическое качание горизонтальных жалюзи / Защита от перепадов напряжения **175~264 В** |
|

|  |
| --- |
|  |
|

 | **ZACS-07 HPF/A17/N1** | **2,3** | **2,3** | **698×250×185** | **720x428x310** | **7,5/8,5** | **16 490** |
| **ZACS-09 HPF/A17/N1** | **2,6** | **2,7** | **698×250×185** | **720x428x310** | **7,5/8,5** | **17 590** |
| **ZACS-12 HPF/A17/N1** | **3,3** | **3,4** | **773×250×185** | **776x540x320** | **8,5/9,5** | **23 490** |
| **ZACS-18 HPF/A17/N1** | **4,8** | **5,0** | **849×289×210** | **848x540x320** | **11,0/13,0** | **36 490** |
| **ZACS-24 HPF/A17/N1** | **6,2** | **6,7** | **970×300×225** | **913x680x378** | **13,5/16,5** | **46 000** |
| **Серия Primavera**Энергоэффективность класса **"А"** / Детектор утечки фреона / Функция **Follow Me** / Система самоочистки / Авторестарт / Вывод дренажа в 2 стороны / Широкий модельный ряд до **30 000 BTU** / Самодиагностика / Таймер **24 часа** / Гарантия 3 года |
|

|  |
| --- |
|   |
|

 | **ZACS-07 HP/A16/N1** | **2,0** | **2,2** | **715x250x188** | **700x550x275** | **6,9/23,7** | **15 590** |
| **ZACS-09 HP/A16/N1** | **2,6** | **2,8** | **715x250x188** | **700x550x275** | **6,9/26,4** | **16 590** |
| **ZACS-12 HP/A16/N1** | **3,5** | **3,7** | **800x275x188** | **770x555x300** | **8,0/30,0** | **22 490** |
| **ZACS-18 HP/A16/N1** | **5,3** | **5,6** | **940x275x205** | **770x555x300** | **10,0/36,5** | **34 490** |
| **ZACS-24 HP/A16/N1** | **7,0** | **7,6** | **1045x315x235** | **845x702x363** | **12,7/49,0** | **42 990** |
| **ZACS-30 HP/A16/N1** | **7,9** | **8,8** | **1045x315x235** | **845x702x363** | **13,1/53,3** | **56 990** |
| **Серия Paradiso**Энергоэффективность класса **"А"** / Функция **Follow Me** / Авторестарт / Самодиагностика/ Вывод дренажа в 2 стороны / Режим Silence **24 dB(A)** / HD-фильтр высокой плотности / Гарантия 3 года |
|

|  |
| --- |
|   |
|

 | **ZACS-07 HPR/A17/N1** | **2,1** | **2,2** | **700x285x188** | **663x254x421** | **8,0/21,5** | **15 590** |
| **ZACS-09 HPR/A17/N1** | **2,7** | **2,7** | **700x285x188** | **600x490x250**  | **8,5/25,0** | **16 590** |
| **ZACS-12 HPR/A17/N1** | **3,6** | **3,7** | **800x300x197**  | **700x500x225**  | **10,0/25,0** | **22 490** |
| **ZACS-18 HPR/A17/N1** | **5,3** | **5,5** | **970x315x235** | **802x535x298** | **11,0/38,0** | **34 490** |
| **ZACS-24 HPR/A17/N1** | **7,0** | **7,2** | **970x315x235** | **800x690x300** | **15,0/44,0** | **42 990** |